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ПЛАН ЗА ЕВАКУАЦИЯ
съгласно Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 от Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. 

за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

обект: …….………………………………………………………………

I. Класове по функционална пожарна опасност на помещенията в обекта.
	Помещения
	Клас/подклас

	(независимо от броя на пребиваващите в тях)
	Ф1.1

	
	Ф1.2

	
	Ф2.1

	
	Ф2.2

	
	Ф4.1

	(в които има поне едно помещение с възможност за едновременно пребиваване на повече от 50 души)
	Ф3

	
	Ф4.2

	
	Ф5.1

	
	Ф5.2


II. Категория на сградата/сградите в зависимост от обитателите.
	Сграда
	Категория

	
	А1

	
	А2

	
	Б1

	
	Б2

	
	В1

	
	В2

	
	В3


III. Последователност на действията на работещите.
	№

по

ред
	Наименование на действията
	Ред и последователност на действията
	Отговорник/длъжност на изпълнителя
	Подпис

	1.
	Уведомяване на телефон 112, ръководителя на обекта (отговорника по ПБ) и на хората в сградата за възникнал пожар
	
	
	

	2.
	Организиране на евакуацията
	
	
	

	3.
	Евакуация - последователност
	
	
	

	4.
	Евакуация при особени обстоятелства:
	
	
	

	
	- при силно задимена обстановка
	
	
	

	
	- през нощта, в извънработно време
	
	
	

	
	- през зимата (да се организира пункт за настаняване на евакуираните)
	
	
	

	
	- при опасност от разлив на ЛЗТ и ГТ
	
	
	

	
	- други възможни за конкретния обект обстоятелства
	
	
	

	5.
	Пожарогасене - действия за гасене на пожара
	
	
	

	6.
	Спасяване или защита на имущество
	
	
	

	7.
	Посрещане на служителите от органите за ПБЗН
	
	
	

	Кратко описание на недопустимите за използване маршрути и неправилните действия при евакуация (за конкретния обект)
	
	
	

	Проверяващи лица от персонала за успешно проведена евакуация - дали всички от определения им район (помещение, отдел, цех, етаж и др.) са го напуснали
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


/Указанията за последователността на действията се поставят на видни места в помещенията на работещите (контролно-пропускателен пункт, пропуск, помещения на длъжностните лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ, и др.)/
IV. Описателна част.

За сгради от подкласове на функционална пожарна опасност Ф3.4, Ф4.2 и Ф5.1
1. Численост на персонала: …………………..

2. Максимална численост на работещите ……

3. Обща численост на хората, пребиваващи на всеки етаж и във всяко помещение:

· ……………..………………………………………………………………..…..

· ……………….………………………………………………………………….

4. Конкретни задължения на лицата, отговорни за евакуацията на обекта, и действия при особени обстоятелства - по длъжности или персонално-лично
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

За сгради от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2 и Ф4.1
1. Численост на персонала: …………………..

2. Максимална численост на посетителите ……

3. Численост на персонала на всеки етаж и максимален брой на посетителите на всеки етаж, а при необходимост - и във всяко помещение:

· ……………..………………………………………………………………..…..

· ……………….………………………………………………………………….

4. Конкретни задължения на лицата, отговорни за евакуацията на обекта, и действия при особени обстоятелства - по длъжности или персонално-лично
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

За сгради от подкласове на функционална пожарна опасност Ф2.1, Ф2.2, Ф3.1, Ф3.2, Ф3.3 и Ф3.5)
5. Численост на персонала: …………………..

6. Максимална численост на пребиваващите или свободна площ ……

7. Численост на персонала на всеки етаж и максимален брой на посетителите на всеки етаж, а при необходимост - и във всяко помещение:

· ……………..………………………………………………………………..…..

· ……………….………………………………………………………………….

8. Конкретни задължения на лицата, отговорни за евакуацията на обекта, и действия при особени обстоятелства - по длъжности или персонално-лично
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V. Графична част.
Съгласно Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 от Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г.

III. Съдържание на графичната част (схемите за евакуация) на плановете за евакуация
· Значението на всички използвани в схемата за евакуация знаци (символи) се описва в легенда по ясен и разбираем (недвусмислен) начин за евакуиращите се и персонала.

· Хоризонталното разпределение и ситуационният план от схемите за евакуация се изобразяват в мащаб.

· Схемите за евакуация се изготвят съобразно площта на помещенията (сградата) и избрания мащаб във формат не по-малък от А3.

· Хоризонталното разпределение трябва да заема не по-малко от 2/3 от площта на схемата за евакуация.

· Графичната част е неразделна част от плана за евакуация. Допуска се поставените в обектите схеми за евакуация да са без подписи и печати на длъжностните лица (собственици и ръководители на обекти).

