	


З  А  П  О  В  Е  Д

№ .........../...................... г.

Във връзка с пожаробезопасното използване на отоплителни и нагревателни уреди, съгласно чл. 9, ал. 2 т. 2 от Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 год. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

НАРЕЖДАМ

1. Забранявам използването на локални отоплителни уреди без това да е съгласувано с отговорното лице по пожарна безопасност за обекта.
2. Преди настъпване на есенно-зимния период отоплителните уреди и съоръжения да се проверяват и при необходимост да се ремонтират за осигуряване на пожарната им безопасност.
3. За извършените ремонти на отоплителните и нагреватерни уреди и съоръжения да се съставят протоколи, съгласно изискванията на чл.38 ал.4 от Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014  год. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

4. Съставените протоколи за извършените ремонти на отоплителните и нагреватерни уреди и съоръжения да се съхраняват в досието по пожарна безопасност на обекта.

5. Всички отоплителни и нагревателни уреди да се монтират на разстояние 80 см от горими материали и облицовки и се изолират от горими подове, плотове на машини и други с негорими подложки.
6. Забранявам използването на котлони, бързовари и др. нагревателни уреди по работните места на територията на обекта.
7. Разрешавам използването на кани за топлене на вода и кафе-машини само в пригодени за целта пожарообезопасени места.

8. Лицата, които извършват почистването, зареждането и запалването (включването) на отоплителните и други уреди и съоръжения, и лицата, които използват тези уреди и съоръжения, са отговорни за тяхната пожаробезопасна експлоатация.

9. Комините, предвиждани за скари, фритюрници и други подобни, се осигуряват с негорими мастни филтри (мазниноуловители).
10. При експлоатацията на отоплителни и нагревателни уреди да не се допуска:

· оставяне без наблюдение на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения (с изключение на такива с автоматичен режим на работа, осигурени със съответната защита);
· сушенето и поставянето на материали и оборудване върху отоплителни и нагревателни уреди и на разстояние, по-малко от определеното в инструкциите на производителите;

· използването на неизправни инсталации, уреди и съоръжения, както и в несъответствие с техническите изисквания за техния монтаж и експлоатация;

· използването на уредите и съоръженията в нарушение на строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

· повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили;
· употребата на лесно запалими и горими тичнжсти за разпалване;

· използването на въздухопроводи и инсталационни канали като димоотводи;

· принудителното възпламеняване на горимите отлагания по комините и вентилационните въздухопроводи;

· разполагането на локални отоплителни уреди и на димоотводните им тръби на разстояние, по-малко от 0,5 m, от продукти с класове по реакция на огън В – F (трудногорими и горими продукти, в зависимост от приноса им за развитието на неконтролирано горене).

11. Забранявам в котелното помещение:

· поставянето на горими материали и продукти върху конструкцията и оборудването на котела и тръбопроводите;

· извършването на дейности и съхраняването на материали и оборудване, които не са свързани с обслужването на съответната инсталация и повишават пожарната опасност.
Контрол по изпълнението възлагам на отговорника по ПБ.

Заповедта да се сведе до знанието на отговорното лице и персонала срещу подпис за сведение и изпълнение.
Собственик/ръководител: ................................

(фамилия, длъжност)
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